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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ГРАДИРНИ
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Заполненный лист отправьте на e-mail, указанный выше.
1. Сведения о заказчике
	Поле
	Ответ заказчика

	Заказчик (наименование организации) *
	

	Контактное лицо, должность
	

	Телефон / e-mail
	

	Адрес установки градирни *
	

	Дата заполнения
	


2. Основные параметры (обязательно)
	Параметр
	Ед. изм.
	Значение

	Расход охлаждаемой воды *
	м³/ч
	

	Температура воды на входе в градирню *
	°C
	

	Температура воды на выходе из градирни *
	°C
	

	Температура по влажному термометру *
	°C
	


Температура по влажному термометру — расчётная летняя для места установки. Если она неизвестна, укажите город — мы определим её по климатическим данным.
3. Тип градирни (по желанию)
	☐  Открытая (испарительная), противоточная
	☐  Открытая (испарительная), поперечноточная

	☐  Закрытая (сухая / с теплообменником)
	☐  Безвентиляторная энергосберегающая

	☐  С гидроприводом вентилятора
	☐  Для сточных / загрязнённых вод

	☐  Не знаю, прошу подобрать
	


4. Прочие требования (по желанию)
	Габариты, материал корпуса, шум, электропитание, кол-во секций, сроки поставки и т. п.

	


Подпись / ФИО: ________________________________          Дата: ____________
